Archivo de parámetros en el servidor: Q4SAgentConfig.txt

GANY\_CONNECTOR\_IP = 127.0.0.1 # ip del GAnyWhere Server

GANY\_CONNECTOR\_PORT = 27018 # puerto del GAnyWhere Server

LISTEN\_UDP\_PORT = 27017 # Puerto para la escucha del servidor Q4S

TIME\_END\_APP = 10000 #Tiempo antes de que se cierre la aplicación despúes del final de la ejecución

DEMO\_MODE = true # Este es un parámetro que configuramos para que en la demo se baje el bitrate cada vez que llegue una alarma